MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ NAPVITORLA

**Megrendelés dátuma: 2020.**

**Beérkezés dátuma: 2020.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) | | |
|  | **HDPE 932** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) | | |
|  | **PES** – 200 g/m2 (víz- és légzáró) | | |
|  | **NANO** – 250 g/m2 (víz- és légzáró) | | |
|  | **NANO Style** – 250 g/m2(víz- és légzáró) | | |
|  | **Riviéra napvitorla™** – 250 g/m2  (víz- és légátengedő) | | |
|  | *Hullám vágás* |
|  | *Rózsa vágás* |
|  | **Stretch** – 190 g/m2(víz- és légátengedő) | | |
|  | **Concept** – 270 g/m2 (víz- és légzáró) | | |
|  | **Soltis** – 420 g/m2(víz- és légátengedő) | | |
|  | **Acryl** – 290 g/m2(víz- és légzáró) | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Maxim** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Sunsilk** – 250g/m2(víz- és légzáró) |


|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: | HDPE 950 |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/szin) *talál.*

Négyszög, Trapéz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megrendelő neve** | Kardos Dániel | | |
| **Telefonszám** | +36303748717 | **E-mail cím** | [kardosdani@hotmail.com](mailto:kardosdani@hotmail.com) |
| **Számlázási név, cím** |  | | |
| **Szállítási név, cím** |  | | |



A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

A táblázatban közölt méretekért vállalom a felelőséget és elfogadom az egyedi gyártással kapcsolatos ÁSZF feltételeket.   
Ezek ismeretében megrendelem a napvitorlát:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aláírás

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* | **Oldaltípus** | | **Rögzítési távolság**  (Amennyiben nincs hagyja üresen) | | **Rögzítés típusa** | | |
| Konkáv | Egyenes | D – karika | Egyéb | Riglizés  *Teljes oldalhosszban, egyenes oldallal* |
| **A – B** | 200 cm |  |  | **YA** | 25 cm |  |  |  |
| **B – C** | 310 cm |  |  | **YB** | 25 cm |  |  |  |
| **C – D** | 270 cm |  |  | **YC** | 25 cm |  |  |  |
| **D – A** | 270 cm |  |  | **YD** | 25 cm |  |  |  |
| **A – C** | 381 cm | *< -- A – C átló hossza cm – ben !!* | | | | | | |
| **B – D** | 355 cm | *< -- B – D átló hossza cm – ben !!* | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** | KHKNEK |
| **Össsz m2** | 6.74 m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban** |  | **Rendelkezésre álló hely mérete** |

MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ NAPVITORLA

**Megrendelés dátuma: 2020.**

**Beérkezés dátuma: 2020.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) | | |
|  | **HDPE 932** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) | | |
|  | **PES** – 200 g/m2 (víz- és légzáró) | | |
|  | **NANO** – 250 g/m2 (víz- és légzáró) | | |
|  | **NANO Style** – 250 g/m2(víz- és légzáró) | | |
|  | **Riviéra napvitorla™** – 250 g/m2  (víz- és légátengedő) | | |
|  | *Hullám vágás* |
|  | *Rózsa vágás* |
|  | **Stretch** – 190 g/m2(víz- és légátengedő) | | |
|  | **Concept** – 270 g/m2 (víz- és légzáró) | | |
|  | **Soltis** – 420 g/m2(víz- és légátengedő) | | |
|  | **Acryl** – 290 g/m2(víz- és légzáró) | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Maxim** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |


|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: | 950 030 – BAHAMA BEIGE |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/szin) *talál.*

Háromszög

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megrendelő neve** | Megyeri László | | |
| **Telefonszám** | +36209821522 | **E-mail cím** | laszlo.megyeri@tuze.hu |
| **Számlázási név, cím** | Megyeri László, 2890 Tata, Deák Ferenc utca 18E | | |
| **Szállítási név, cím** | Megyeri László, 2836 Baj, Petőfi Sándor utca 2C | | |



A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

A táblázatban közölt méretekért vállalom a felelőséget és elfogadom az egyedi gyártással kapcsolatos ÁSZF feltételeket.   
Ezek ismeretében megrendelem a napvitorlát:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aláírás

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** | BYAQSK |
| **Össsz m2** | 14.02 m2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* | **Oldaltípus** | | **Rögzítési távolság**  (Amennyiben nincs hagyja üresen) | | **Rögzítés típusa** | | |
| Konkáv | Egyenes | D – karika | Egyéb | Riglizés  *Teljes oldalhosszban, egyenes oldallal* |
| **A – B** | 526 cm |  |  | **YA** | 25 cm |  |  |  |
| **B – C** | 612 cm |  |  | **YB** | 25 cm |  |  |  |
| **C – A** | 579 cm |  |  | **YC** | 25 cm |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban** |  | **Rendelkezésre álló hely mérete** |

ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS – EGYEDI PERGOLARENDSZER

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **Maxim** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Acryl** – 305 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **ESTA** – 175 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Sunsilk** – 250 g/m2 (víz- és légzáró) |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.hu/szinek) *talál.*

Pergolarendszer

|  |  |
| --- | --- |
| **Végösszeg** |  |
| **Conf. kód** |  |
| **DB** | db |
| **Össsz m2** | m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megrendelő neve** |  | | |
| **Telefonszám** |  | **E-mail cím** |  |
| **Számlázási név, cím** |  | | |
| **Szállítási név, cím** |  | | |

elhúzás iránya

cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* | **Rögzítési távolság**  (Amennyiben nincs hagyja üresen) | |
|
| **A – B** | cm | **YA** | cm |
| **B – C** | cm | **YB** | cm |
| **C – D** | cm | **YC** | cm |
| **D – A** | cm | **YD** | cm |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pergolarendszer saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban |
|  | Rendelkezésre álló hely mérete |

A táblázatban közölt méretekért vállalom a felelőséget és elfogadom az egyedi gyártással kapcsolatos ÁSZF feltételeket.   
Ezek ismeretében megrendelem a napvitorlát:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aláírás

cm

**A**

**B**

**D**

**C**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Parker pergolarendszer** | | **Chase pergolarendszer** | | **Jeremy pergolarendszer** | | **Mary pergolarendszer** |
| **Tulajdonságok** | max 32 m2  max 4 x 8 m felület  max 60 km/h (sínes rendszer)  max 30 km/h (acélsodronyos rendszer) | | **!! CSAK SZARUFÁK KÖZÉ SZERELHETŐ**  max 7,2 m2  max 1,2 x 6 m felület  max 30 km/h | | max 32 m2  max 4 x 8 m felület  max 30 km/h | | **!! CSAK BELTÉRRE SZERELHETŐ**  max 16 m2  max 2 x 8 m felület |
| **Rögzítés** | Sín | Drótsodrony | Drótsodrony | | Drótsodrony | | Drótsodrony |
| **Kivitel** | Speciális görgő | Karabiner  Görgő | Karabiner  Görgő | | Karabiner  Görgő | | Speciális felfogatáshoz szükséges - **nyakkendő** |
| **Típus** | Standard | Raincut |  | | | | |
| **Anyagok** | HDPE 950  Maxim  Finoo  Acryl  Sunsilk | Maxim  Acryl | HDPE 950  Maxim  Finoo  Acryl  Sunsilk | | HDPE 950  Finoo | | Finoo  Esta |
| **Anyag mély.** | 0 %,  10 %,  20 %,  30 % hullám | | 0 %,  10 %,  20 %,  30 % hullám | | 0 %,  10 %,  20 %,  30 % hullám | | 0 %,  10 %,  20 %,  30 % hullám |
| **Elhúzás iránya** | <- - -> | | <- - -> | | <- - -> | | <- - -> |
| **Sínek száma** | db sín | | db sín | | db sín | | db sín |
| **Felfogatások száma** | db felfogatás | | db felfogatás | | db felfogatás | | db felfogatás |
| **Opc. kiegészítők** | Csigás rend.  Elhúzó pálca | Zsiráf     db       szerl.csom | Csigás rend.  Elhúzó pálca | Zsiráf     db       szerl.csom | Csigás rend.  Elhúzó pálca | Zsiráf     db       szerl.csom | Elhúzó pálca     db       szerl.csom |

MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ KÜLTÉRI FÜGGÖNY

**Megrendelés dátuma: 2019.**

**Beérkezés dátuma: 2019.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **HDPE 932** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **Silvanet** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **Screen20** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Screen22** – 305 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Riviéra™** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **Vista** – 350 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/szin) *talál.*

Kültéri függöny

|  |  |
| --- | --- |
| *Megrendelő neve* |  |
| *Telefonszám* |  |
| *Számlázási cím* |  |
| *Számlázási név* |  |

**1. lépés - Karnis hosszának meghatározása**



1.

2.

**2. lépés – Függöny nagyságának meghatározása**



1.

2.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. rész** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* |
|
| **Karnis** | cm |
| **Függöny szélessége** | cm |
| **Függöny hossza** | cm |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* |
|
| **Karnis** | cm |
| **Függöny szélessége** | cm |
| **Függöny hossza** | cm |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. rész** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* |
|
| **Karnis** | cm |
| **Függöny szélessége** | cm |
| **Függöny hossza** | cm |

A függöny vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

KÃ©ptalÃ¡lat a kÃ¶vetkezÅre: âplus iconâAz általunk forgalmazott kültéri függönyök a jel irányában bővíthetőek, tehát a karnist lehet egyenes szakaszon több részre bontani

és lehetőség van 90 fokkal elforgatni azt. A függöny részét lehetőség van további 4 kisebb darabra bontani.

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** |  |
| **Össsz m2** | m2 |

MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ TENGELYES NAPVITORLA

A

Négyszög, Trapéz - Tengelyes

**Megrendelés dátuma: 2019.**

**Beérkezés dátuma: 2019.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **HDPE 932** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Maxim** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/szin) *talál.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Megrendelő neve* |  |
| *Telefonszám* |  |
| *Számlázási cím* |  |
| *Számlázási név* |  |

**C**

**D**

**A**

**B**

A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* | **Oldaltípus** | **Rögzítési távolság**  (Amennyiben nincs hagyja üresen) | | | **Rögzítés típusa** | | | **Tengely típusa** | **Csatlakozás típusa** | **Oszlopok típusa** |
| Konkáv | D – karika | Gurtni | Tengely |
| **A – B** | cm |  | **YA** | | cm |  |  |  |  |  |  |
| **B – C** | cm |  | **YB** | | cm |  |  |  |  |  |  |
| **C – D** | cm |  | **YC** | | cm |  |  |  |  |  |  |
| **D – A** | cm |  | **YD** | | cm |  |  |  |  |  |  |
| **A – C** | cm |  | | *< -- A – C átló hossza cm – ben !!* | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** |  |
| **Össsz m2** | m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban** |  | **Rendelkezésre álló hely mérete** |

MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ TENGELYES NAPVITORLA

Háromszög - TENGELYES

**Megrendelés dátuma: 2019.**

**Beérkezés dátuma: 2019.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **HDPE 932** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Maxim** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/szin) *talál.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Megrendelő neve* |  |
| *Telefonszám* |  |
| *Számlázási cím* |  |
| *Számlázási név*  **A**  **B**  **C** |  |

A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* | **Oldaltípus** | **Rögzítési távolság**  (Amennyiben nincs hagyja üresen) | | **Rögzítés típusa** | | | **Tengely típusa** | **Csatlakozás típusa** | **Oszlopok típusa** |
| Konkáv | D – karika | Gurtni | Tengely |
| **A – B** | cm |  | **YA** | cm |  |  |  |  |  |  |
| **B – C** | cm |  | **YB** | cm |  |  |  |  |  |  |
| **C – D** | cm |  | **YC** | cm |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** |  |
| **Össsz m2** | m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban** |  | **Rendelkezésre álló hely mérete** |

MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ BALKON TAKARÁS

**Megrendelés dátuma: 2019.**

**Beérkezés dátuma: 2019.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **HDPE 932** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Maxim** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/szin) *talál.*

Négyszög, Trapéz

|  |  |
| --- | --- |
| *Megrendelő neve* |  |
| *Telefonszám* |  |
| *Számlázási cím* |  |
| *Számlázási név* |  |

**A**

**B**

**D**

**C**

A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* | **Oldaltípus** | | **Rögzítési távolság**  (Amennyiben nincs hagyja üresen) | | **Rögzítés típusa** | | |
| Konkáv | Egyenes | D – karika | Egyéb | Riglizés  *Teljes oldalhosszban, egyenes oldallal* |
| **A – B** | cm |  |  | **YA** | cm |  |  |  |
| **B – C** | cm |  |  | **YB** | cm |  |  |  |
| **C – D** | cm |  |  | **YC** | cm |  |  |  |
| **D – A** | cm |  |  | **YD** | cm |  |  |  |
| **A – C** | cm | *< -- A – C átló hossza cm – ben !!* | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** |  |
| **Össsz m2** | m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban** |  | **Rendelkezésre álló hely mérete** |

MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ BALKON TAKARÁS

**Megrendelés dátuma: 2019.**

**Beérkezés dátuma: 2019.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HDPE** **950** – 230 g/m2 (víz- és légátengedő) |
|  | **HDPE 932** – 200 g/m2 (víz- és légátengedő) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Maxim** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |
|  | **Finoo** – 190 g/m2(víz- és légzáró) |


|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/szin) *talál.*

Háromszög

|  |  |
| --- | --- |
| *Megrendelő neve* |  |
| *Telefonszám* |  |
| *Számlázási cím* |  |
| *Számlázási név* |  |



A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* | **Oldaltípus** | | **Rögzítési távolság**  (Amennyiben nincs hagyja üresen) | | **Rögzítés típusa** | | |
| Konkáv | Egyenes | D – karika | Egyéb | Riglizés  *Teljes oldalhosszban, egyenes oldallal* |
| **A – B** | cm |  |  | **YA** | cm |  |  |  |
| **B – C** | cm |  |  | **YB** | cm |  |  |  |
| **C – A** | cm |  |  | **YC** | cm |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** |  |
| **Össsz m2** | m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban** |  | **Rendelkezésre álló hely mérete** |

MEGRENDELŐ – ÉPÍTETT PERGOLARENDSZER

**Megrendelés dátuma: 2019.**

**Beérkezés dátuma: 2019.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vas zártszelvény** |
|  | **Horganyzott zártszelvény** |
|  | **INOX zártszelvény** (rozsdamentes) |
|  | **FA** |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://www.napvitorladiszkont.hu/egyeb/pergolarendszerek/) *talál.*

Épített pergolarendszer

|  |  |
| --- | --- |
| *Megrendelő neve* |  |
| *Telefonszám* |  |
| *Számlázási cím* |  |
| *Számlázási név* |  |

**A**

**B**

**D**

**C**

A pergolarendszer vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* |
|
| **A – B** | cm |
| **B – C** | cm |
| **C – D** | cm |
| **D – A** | cm |
| **A – C átló** | cm |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** |  |
| **Össsz m2** | m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pergolarendszer saroktól sarokig mért mérete |  | Rendelkezésre álló hely mérete |

MEGRENDELŐ – KERETRENDSZER

**Megrendelés dátuma: 2019.**

**Beérkezés dátuma: 2019.**

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vas zártszelvény** |
|  | **Horganyzott zártszelvény** |
|  | **INOX zártszelvény** (rozsdamentes) |
|  | **FA** |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://www.napvitorladiszkont.hu/egyeb/pergolarendszerek/) *talál.*

Épített keretrendszer

|  |  |
| --- | --- |
| *Megrendelő neve* |  |
| *Telefonszám* |  |
| *Számlázási cím* |  |
| *Számlázási név* |  |

**A**

**B**

**D**

**C**

A pergolarendszer vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* |
|
| **A – B** | cm |
| **B – C** | cm |
| **C – D** | cm |
| **D – A** | cm |
| **A – C átló** | cm |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conf. kód** |  |
| **Össsz m2** | m2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Keretrendszer saroktól sarokig mért mérete |  | Rendelkezésre álló hely mérete |

ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS – SEPARET/NAPROLÓ

**Anyag típusa:**

*(megfelelő elé kérjem tegyen X-et)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sattler Elements** – 290 g/m2  (víz- és légzáró) |
|  | **Sattler Lumera** – 290 g/m2  (víz- és légzáró) |
|  | **Sattler Lumera 3D** – 290 g/m2  (víz- és légzáró) |
|  | **Soltis 92** – 420g/m2(víz- és légátengedő) |
|  | **Soltis 86** – 380 g/m2(víz- és légátengedő) |

|  |  |
| --- | --- |
| Anyag színe: |  |

*Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.*

*Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a* [*weboldalakon*](http://napvitorladiszkont.hu/szinek) *talál.*

Separetek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megrendelő neve** |  | | |
| **Telefonszám** |  | **E-mail cím** |  |
| **Számlázási név, cím** |  | | |
| **Szállítási név, cím** |  | | |

**B**

**A**

**D**

**C**

A pergolarendszer vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oldal** | **Oldalhosszúság**  *(cm – ben)* |
|
| **A – B** | cm |
| **B – C** | cm |
| **C – D** | cm |
| **D – A** | cm |
| **A – C átló** | cm |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Separet saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban |
|  | Rendelkezésre álló hely mérete |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tok nélküli |
|  | Tokozott |
|  | RAL színre fújt szerkezeti elemek |
| RAL színkód: |
|  | Kézi hajtású |
|  | Motoros kivitel |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tető síkra történő felfogatás |
|  | Oldalfalra történő felfogatás |

|  |  |
| --- | --- |
| **Végösszeg** |  |
| **Conf. kód** |  |
| **DB** | db |
| **Össsz m2** | m2 |

A táblázatban közölt méretekért vállalom a felelőséget és elfogadom az egyedi gyártással kapcsolatos ÁSZF feltételeket.   
Ezek ismeretében megrendelem a napvitorlát:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aláírás

MEGRENDELŐ – KÖNYÖKKAROS NAPERNYŐ

MEGRENDELŐ – SZÚNYOGHÁLÓ

MEGRENDELŐ – REDŐNY, ROLÓ

|  |  |
| --- | --- |
| **Az Ön által jelzett méretű napvitorla ára** | **Ft + áfa, tehát** **0 Ft** |
| **Előleg (50%)** | 0 Ft |
| **Szállítási költség (GLS Standard HUN)** | 1 900 Ft |
| **Szerelvények, szerelvénycsomagok** |  |
| **Szerelvények, szerelvénycsomagok bruttó ára** | Ft |
| **A megrendelt egyedi napvitorla bruttó végösszege** | 1 900 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Termék típusa** |  |
| **Minősítési kategória** | PRÉMIUM – KIEMELT MINŐSÉG  95% UV SZŰRÉS GARANTÁLT |
| **Termék anyaga, Szövési sűrűség** |  |
| **Varrás, forma** |  |
| **Választható színek** |  |
| **Választott szín** |  |
| **Megjegyzés a gyártáshoz** |  |
| **Várható átfutási idő** | megrendeléstől számított kb. 2 - 4 hét |

SZERELVÉNYEK, SZERELVÉNYCSOMAGOK

Érdeklődni szeretnénk, hogy szükség van -e szerelvényekre, melyekről a következő információt szükséges tudni:

A napvitorlák rögzítésénél tudni kell, hogy az egyes vitorla-sarkok milyen szerkezethez lesznek rögzítve. (FA, FÉM, FAL anyaghoz történő rögzítés), mert ez határozza meg azt, hogy milyen szerelvényeket, szerelvénycsomagokat kell alkalmazni a biztonságos rögzítéshez.

Háromszög, vagy négyszög esetén (3 vagy 4 sarokhoz) **3 vagy 4 egységcsomagot szükséges vásárolni, ami tartalmazza a rögzítőcsavart, karabinert és egy feszítőt...**, tehát minden szükséges szerelési elemet.

FA és FAL, FÉM csatlakozás esetén 1 600 Ft egy csomag ára (egy sarokra).  Abban az esetben, ha a napvitorla sarka és a rögzítési felület között nagyobb távolság van (több, mint 25 cm), akkor olyan csomagot kell választani, ami acélsodronyt is tartalmaz.

FA + acélsodrony és FAL + acélsodrony, FÉM + acélsodrony rögzítés esetén 3 000 Ft egy csomag ára (egy sarokra).

A napvitorlák gyors leengedését és megfeszítését nagymértékben meg lehet könnyíteni **Dr GARDEN CSIGÁS LEERESZTŐ RENDSZERREL**.

A csigás rendszer esetén a le- és felszerelés kb. 2 percet vesz igénybe. A napvitorla sarkai közül elegendő, ha az egyikre kerül csiga (nagyobb négyszögnél lehet 2 sarkon is), míg a napvitorla többi sarka hagyományos rögzítésű. A csigás sarok leengedése kevesebb, mint 1 perc és ekkor a teljes napvitorla lelazul, így a többi sarok oldása már feszültségmentes állapotban történik, tehát semmilyen fizikai erőt nem igényel.

A csigás rendszer ugyan kihagyható, de ilyen napvitorla méretnél mindenképpen javasolt!

Ennek ára **egy sarok esetén bruttó 5 200 Ft.**

A napvitorla rögzítéséhez szükséges oszlopokat is módjában van megvásárolni a Napvitorladiszkont csapatánál, mely lehet szerkezeti vas zártszelvény, vagy horganyzott vascső, vagy INOX (ROZSDAMENTES) zártszelvény.  Az oszlopokat lehet szerelés nélkül, vagy már megszerelten kérni, mely azt jelenti, hogy egy rögzítőszem, és egy zárókupak el van helyezve. A megrendelt oszlopokat kizárólag depó és depó közti szállítással tudjuk vállalni, így az Önhöz legközelebb lévő depóból el kell szállítania.

VÁSÁRLÓI ELŐZMÉNYEK, TERVEK

Remélem ajánlatunk elnyeri tetszését és megrendelésével hamarosan megtisztel minket!

Bármilyen további kérdésével kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére! A napvitorla részletes használati útmutatóját megtalálhatja honlapunkon.

A fenti ajánlat a benne szereplő teljes megrendelésre vonatkozik és az ár, illetve a megrendelése a kiadásától számított 20 nap időtartamig érvényes!

**A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.** *(*[*Bővebb információ*](http://napvitorladiszkont.unas.hu/shop_help.php)*)*

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen ajánlat (szöveg, képek, árajánlat, vázlatok) harmadik félnek történő kiadása nem engedélyezett és jogi következményeket vonhat maga után!

**A napvitorlák megrendelése esetén kérjük legyen szíves kitölteni a mellékelt megrendelési íveket és aláírva visszaküldeni számunkra!**

**Dr Marketing KFT** – Bőhm Ferenc

0620 343 7746

0620 469 2414

[napvitorladiszkont@gmail.com](mailto:napvitorladiszkont@gmail.com)

[www.napvitorlak.hu](http://www.napvitorlak.hu)

[www.napvitorladiszkont.hu](http://www.napvitorladiszkont.hu)

**Facebook:** [www.facebook.com/napvitorladiszkont](http://www.facebook.com/napvitorladiszkont)

**Webshop:** [www.nemzetinapvitorla.hu](http://www.nemzetinapvitorla.hu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Aláírás, PH. | |

**Dr Marketing KFT - Bőhm Ferenc**

0620 343 7746

0620 469 2414

[napvitorladiszkont@gmail.com](mailto:napvitorladiszkont@gmail.com)

[www.napvitorlak.hu](http://www.napvitorlak.hu)

[www.napvitorladiszkont.hu](http://www.napvitorladiszkont.hu)

**Facebook:** [www.facebook.com/napvitorladiszkont](http://www.facebook.com/napvitorladiszkont)

**Webshop:** [www.nemzetinapvitorla.hu](http://www.nemzetinapvitorla.hu)

TARTALOMJEGYZÉK

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ NAPVITORLA 1](#_Toc20041760)

[Négyszög, Trapéz 1](#_Toc20041761)

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ NAPVITORLA 2](#_Toc20041762)

[Háromszög 2](#_Toc20041763)

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ PERGOLARENDSZER 3](#_Toc20041764)

[Pergolarendszer 3](#_Toc20041765)

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ KÜLTÉRI FÜGGÖNY 4](#_Toc20041766)

[Kültéri függöny 4](#_Toc20041767)

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ TENGELYES NAPVITORLA 5](#_Toc20041768)

[Négyszög, Trapéz - Tengelyes 5](#_Toc20041769)

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ TENGELYES NAPVITORLA 6](#_Toc20041770)

[Háromszög - TENGELYES 6](#_Toc20041771)

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ BALKON TAKARÁS 7](#_Toc20041772)

[Négyszög, Trapéz 7](#_Toc20041773)

[MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ BALKON TAKARÁS 8](#_Toc20041774)

[Háromszög 8](#_Toc20041775)

[MEGRENDELŐ – ÉPÍTETT PERGOLARENDSZER 9](#_Toc20041776)

[Épített pergolarendszer 9](#_Toc20041777)

[MEGRENDELŐ – KERETRENDSZER 10](#_Toc20041778)

[Épített keretrendszer 10](#_Toc20041779)

[MEGRENDELŐ – KÖNYÖKKAROS NAPERNYŐ 11](#_Toc20041780)

[MEGRENDELŐ – SZÚNYOGHÁLÓ 12](#_Toc20041781)

[MEGRENDELŐ – REDŐNY, ROLÓ 12](#_Toc20041782)

[SZERELVÉNYEK, SZERELVÉNYCSOMAGOK 13](#_Toc20041783)

[VÁSÁRLÓI ELŐZMÉNYEK, TERVEK 14](#_Toc20041784)

[TARTALOMJEGYZÉK 16](#_Toc20041785)